 Kaskö Stad

Kaskisten KAUPUNKI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING Returneras i samband med slutsyn** | | Lov nr / Lupa nro |
| BYGGNADSPLATS  LOVSÖKANDE | Fastighetsbeteckning Adress  Namn Telefonnummer | |
| **Vid nybyggnad, reparationsarbeten eller ändring av användningsändamål ska huvudprojekteraren/ specialprojekteraren/ ansvariga arbetsledaren/ arbetsledare för annat specialområde, sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska kraven på fuktteknisk funktion.** | | |
| **1. Höjdläge.** Vid valet av byggnadens höjdläge samt utfärdandet av dränering, ska tas hänsyn till yt- och grundvattennivåerna samt översvämningsrisken på byggplatsen.  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| **2. Grundläggning.** Grundläggningsmaterial samt motfyllnad som fungerar som dränerande skikt får ej innehålla organsiska ämnen. Kapillärbrytande skikt utfärdat enligt planering.  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| ***3. Fuktkällor.*** *Vattenånga, vatten, snö eller is från inre och yttre fuktkällor får inte ta sig in i konstruktioner så att det orsakar skada. Byggfukt och fukt som sporadiskt kommer in i konstruktionerna från utsidan eller insidan ska kunna ta sig ut utan att orsaka skada.*  Diffusionsspärr – Ångtät  *Ansvarsperson Datum Underskrift*  Luftspalter – utfärdade så att de i sin helhet fungerar som strömningsrutt för luft  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| **4. Lagring.** Byggprodukter som lagras på byggplatsen och används i byggnaden ska vara lagrade på ett sådant vis att dess egenskaper ej försämras. När byggprodukter installeras ska de vara i lämpligt skick för den avsedda användningen.  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| **5. Torktider.** Byggfukten i konstruktionerna har torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan täckas med ett materialskikt, en beläggning eller en konstruktion som fördröjer uttorkningen utan att orsaka skada.  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| **6. Installationer.** Eventuella vattenläckage från ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer ska ledas till en synlig plats.  *Ansvarsperson Datum Underskrift* | | |
| **Helhetsansvarig för byggnadens fuktsäkerhet**  *Namn Datum Underskrift* | | |
| **Den helhetsansvariga skall ansvara att miljöministeriets** [**Förordning av byggnaders fukttekniska funktion**](http://www.ym.fi/download/noname/%7B397F0868-D333-43DD-AA9F-63DFA4A2A521%7D/132602) **följs.** | | |